COM 320/340

COM 320 Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM320 è un sistema a due vie, con un tweeter da 1,5" e 2 woofer da 3" integrati. Il COM340 ha integrati 4 woofer da 3" e un tweeter da 1,5". Ampia risposta in frequenza, trasformatore da 100V con selezione a passi della potenza assorbita, corpo in alluminio. Potenza nominale 20 W. Potenza selezionabile 20 W - 10 W. Sensibilità 89 dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 135 Hz – 20 kHz Protezione IP 66. Dimensioni 430 × 120 x 140 mm. Dimensioni Driver 2 x 3" (76,2 mm) woofer, 1,5", (38,1 mm) tweeter. Peso 2,6 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 320. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

COM 340 Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM320 è un sistema a due vie, con un tweeter da 1,5" e 2 woofer da 3" integrati. Il COM340 ha integrati 4 woofer da 3" e un tweeter da 1,5". Ampia risposta in frequenza, trasformatore da 100V con selezione a passi della potenza assorbita, corpo in alluminio. Potenza nominale 40 W. Potenza selezionabile 40 W - 20 W. Sensibilità 90 dB (1 W/1 m). SPL Massima 106 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 135 Hz – 20 kHz Protezione IP 66. Dimensioni 580 × 120 x 140 mm. Dimensioni Driver 4 x 3" (76,2 mm) woofer, 1,5", (38,1 mm) tweeter. Peso 3,6 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 340. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA