iA360X Amplificatore di potenza 1 canale

Amplificatore a 1 canale 540 W a tensione costante. Potenza d'uscita Max 540 W, RMS 360 W. Consumo CA 1080 W. Consumo CC 540 W. Alimentazione CA 100 V / 240 V, 50 / 60 Hz oppure 24 Vcc. Uscite: Speaker - 100 V (27,8 Ω), 70 V (13,6 Ω), 38 V (4 Ω), (Phoenix), Link (XLR Bilanciato). Ingressi XLR Bilanciato, link del segnale e Ground Lift. Controllo del guadagno -12 dB -> 0 dB. Filtro passa alto -3 dB (@ 400 Hz. Dimensioni 88 mm × 482 mm × 340 mm. Peso 15,7 kg.
Modello: iA360X. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA