MA2X100 Mixer amplificato stereo con uscita per Sub, 100 W

Mixer amplificato con 2 trasformatori in uscita per la diffusione di musica di sottofondo in ambienti medio piccoli con ripresa microfonica e di diffusione stereo. Uscite separate, uscita Sub 100 W. Potenza d'uscita 2 x 100 W. Consumo di potenza 500 W. Alimentazione 230 V/115 V 50/60 Hz. Uscite: Uscita a bassa impedenza – 8Ω (Connettori Binding Post), Uscita ad alta impedenza– 25V, 70V, 100V (Connettori Binding Post), Tape out – 0dB (Connettori RCA), Subwoofer out – 0dB (Connettori RCA). Ingressi: Microfoni: sensibilità -57 dB, impedenza 600 Ω, connettori - XLR Bilanciati ( MIC 1 - ingresso prioritario) , CD, AUX, TAPE: sensibilità -10db, impedenza 20 kΩ, connettori - RCA Sbilanciati. Controllo Toni : Bass ±10 dB, Treble ±10 dB. Controlli: livello di ingresso, selettore sorgente, di tono, Master. Indicatori: alimentazione, stereo VU-meter. Dimensioni: 420 mm x 88 mm x 320 mm. Peso 9 kg. Accessori: staffa per montaggio a rack 19".  
Modello: MA 2X100. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA