MA 120 Mixer amplificato a 5 canali, 120 W

Mixer amplificato per la diffusione di messaggi vocali e di audio multimediale nelle installazioni di bassa complessità. 4 ingressi microfonici MIC/LINE con phanton inseribile, ingresso stereo RCA AUX. Connettori di uscita Phoenix LINE 100V, 70V su 4 Ohm. Ingresso prioritario, uscita REC. Alimentazione ausiliaria a 24V. Potenza d'uscita 120 W. Consumo di potenza CA 360 VA. Consumo di potenza CC 175 W. Alimentazione ~230 V 50Hz o 24 V CC. Uscite: Uscita a bassa impedenza– 4Ω (Connettori Phoenix), Uscita ad alta impedenza– 25 V, 70V, 100V (Connettori Phoenix). Ingressi: Microfono: sensibilità -63dB, impedenza 10KΩ, connettori Combi XLR, Line: sensibilità 0 dB, Impedenza 10KΩ, connettori Combi XLR, AUX: sensibilità selezionabile 18dB, 12dB, 8dB, impedenza: 10KΩ, connettore stereo RCA. Dimensioni 420x88x280 mm(montabile a rack con staffa in dotazione). Peso 10 Kg.
Modello: MA120. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA