2A400 Amplificatore di potenza 2 canali

Amplificatore a 2 canali 2x700 W. Stadio di uscita in classe AB. Potenza d'uscita: Modo Stereo 400 W + 400 W (8 Ω), 700 W + 700 W (4 Ω), Mode Bridge 1250 W (8 Ω), 1700 W (4 Ω). Alimentazione ~230 V 50 Hz ±10 %. Connettori d'uscita. Speakon 4 Pin, binding posts. Ingressi: XLR e Phoenix Bilanciati , sensibilità 0,77 V/ 1,0 V/ 1,44V, impedenza 10 kΩ. Controlli: Fronte: interruttore accensione, manopole per controllo Guadagno in ingresso canali 1 & 2 , Retro: Ground lift, sensibilità, modo Stereo/ Bridge, compressore. Dimensioni mm 482x 89x 453. Peso 22,5 kg. Montaggio rack 19”. Modello: 2A400. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA