2A 600 Amplificatore di potenza 2 canali

Amplificatore a 2 canali 2x1050 W. Stadio di uscita in classe AB. Potenza d'uscita: Modo Stereo 600 W + 600 W (8 Ω), 1050 W + 1050 W (4 Ω), Mode Bridge 1750 W (8 Ω), 2300 W (4 Ω). Alimentazione ~230 V 50 Hz ±10 %. Connettori d'uscita. Speakon 4 Pin, binding posts. Ingressi: XLR e Phoenix Bilanciati , sensibilità 0,77 V/ 1,0 V/ 1,44V, impedenza 10 kΩ. Controlli: Fronte: interruttore accensione, manopole per controllo Guadagno in ingresso canali 1 & 2 , Retro: Ground lift, sensibilità, modo Stereo/ Bridge, compressore. Dimensioni mm 482x 89x 453. Peso 25 kg. Montaggio 2U rack 19”. Modello: 2A 600. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA