**Output Card 4Ch Digitale – Symetrix**

**SYMETRIX EDGE DIGITAL OUTPUT CARD.** Scheda d'uscita audio digitale AES/EBU o S/PDIF.2 canali audio digitali (4 canali audio discreti) per EDGE Frame (sipossono usare al max. 4 card per frame); la scheda è dotata di 2 ingressidigitali di sincronizzazione esterna con segnali da 12 to 96 kHz; connettoriPhoenix 3P bilanciati. Livello nominale d'uscita -20 dBFS (+4 dBu con 20dB di headroom); massimo segnale d'uscita 0 dBFS (+24 dBu); impedenzad'uscita 110 Ohm (AES) o 75 Ohm (S/PDIF); range dinamico >128 dB;THD + Noise: < -125 dB tipico; campionamento nominale a 48 KHz;latenza 2,1 ms @ 48 kHz.