**THI-101 interfaccia telefonica – Symetrix**

**THI-101 interfaccia telefonica headset.** Permette di collegare un qualsiasi DSP audio ad un qualsiasi apparato telefonico (anche VoIP) dotato di connessione headset RJ22. Dotato d'ingesso ed uscita audio bilanciato su connettore a morsetto, per il collegameto al DSP; commutatore per incrociare la connessione verso l'apparato telefonico; interruttore ground lift per limitare eventuali disturbi dovuti alla messa a terra. Risposta in frequenza 100 Hz - 20 kHz;THD+Noise: < -60 dB; ingresso/uscita audio isolati con trasformatore. Non necessita d'alimentazione. Dimensioni WxDxH 72,4 mm x 146,0 mm x44,4 mm. Marca: Symetrix; Distributore: SISME SpA