**X Control – Symetrix**

**Dispositivo di espansione per controllo esterno di sistemi DSP SymNet EDGE e / o RADIUS**. Permette in modo conveniente, funzioni aggiuntive di push-to-talk e di indicazione LED per notifica di attività in applicazioni per conferenze e paging. 8 ingressi di controllo analogici, 16 uscite logiche. 2 porte di interfaccia RS-232. alimentazione Power over Ethernet (PoE). Gestione utilizzando il software ad architettura aperta SymNet Composer . ½ unità rack Marca: Symetrix; Distributore: SISME SpA