U857AL - Microfono a collo d’oca, alimentazione phantom/ batteria, adattatore filettato – AUDIO-TECHNICA

Microfono collo d'oca condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), semirigido colore nero, montaggio su adattatore 5/8"-27, Lunghezza complessiva 420mm.,alimentati Batteria e Phantom. Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: - 42 dB (7,9 mV) - Phantom; Impedenza: 200 Ohm - Phantom; Rapporto Segnale/Rumore.: 70 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 109 dB -phantom-; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 2 mA o 1,5V mini-stilo/UM3; Peso: 131 g; Dimensioni: Testa: 12,2 mm; Connettore: Mini XLR 3-poli; accessori: Modulo alimentatore AT8531, Schermo anti-vento AT8153, Adattatore su asta AT8664, Base montaggio a tavolo AT8663, Batt. 1,5V. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa