U873R – Microfono a mano – AUDIO-TECHNICA

Microfono a mano condensatore ipercardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Possibilità di sostituzione delle capsule in omni e cardioide,. Capsula: Condensatore; Polare: Iper-cardioide; Risposta: 70-20.000 Hz; Sensibilità: -41 dB (8,9 mV); Impedenza: 200 Ohm ; Rapporto Segnale/Rumore.: 70 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 131 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 3 mA (solo phantom ); Peso: 160 g; Dimensioni: Diametro 37,7 mm - Lunghezza 156,7 mm; Connettore: Spinotto XLR 3-poli; Accessori:Borsetta di protezione, Schermo antivento in foam AT8122, Attacco per asta AT8405a. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa