U891RX – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" da superfice condensatore cardioide con interruttore regolabile e led di stato, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Alimentazione solo Phantom, finitura nero a bassa riflessione,. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: -34 dB (19,9 mV); Impedenza: 200 Ohm ; Rapporto Segnale/Rumore.: 68 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 104 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 4 mA (solo phantom ); Peso: 264 g; Dimensioni: Lunghezza x max larghezza x altezza 108,0 x 84.0 x 23,0 mm; Connettore: Tipo TB3M; Accessori: Borsetta di protezione, cavo di collegamento da TB3F a XLR3M. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa