PRO42 – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" a condensatore unidirezionale miniaturizzato colore nero. Cavo con connettore di uscita spinotto XLR da 7,6 mt.. Capsula: Condensatore; Polare: Unidirezionale; Risposta: 70-14.000 Hz; Sensibilità.: -38 dB (12,5 mV); Impedenza .: 100 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 105 dB, 1 kHz @ Max. SPL; Phantom: 9-52V c. c. 2 mA tipica. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa