PRO45 – Microfono sospeso – AUDIO-TECHNICA

Microfono sospeso a condensatore cardioide colore nero. Cavo con connettore di uscita spinotto XLR3 da 7,6 mt.. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 70-16.000 Hz; Sensibilità.: -37 dB (14,1 mV); Impedenza.: 100 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 66 dB 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 106 dB, 1 kHz @ Max. SPL; Phantom: 9-52V c. c. 2 mA tipica; Accessori: Schermo anti-vento AT8146 e sospensione in acciaio AT8451. . Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa