PRO49QL – Microfono collo d’oca – AUDIO-TECHNICA

Microfono a condensatore cardioide a collo d'oca con conn.XLR3 semirigido colore nero. Lunghezza 418 mm.. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 70-16.000 Hz; Sensibilità : -37 dB (14,1 mV); Impedenza.: 100 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 66 dB 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 106 dB, 1 kHz @ Max. SPL; Phantom: 9-52V c. c. 2 mA tipica; Accessori: Schermo anti-vento AT8146. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa