**ATCS-V60**

Unità di voto con 5 pulsanti e relativi LED. Si collega tramite cavo all’unità delegato ATCS-M60 e può essere posizionata davanti all’M60, grazie alla guida nascosta che permette di avvolgere il cavo in eccesso, oppure a distanza (per esempio sotto il tavolo a garanzia di riservatezza nel caso sia richiesto il voto segreto). La funzionalità di voto richiede l’uso del software di controllo ATCS-C60MAG che permette di personalizzare gli scrutini come pure di conservare i risultati negli appunti del meeting. Dimensioni: 149,2 mm x 64,9mm x 20,9mm (67,2mm quando il coperchio è aperto); Connettore: Mini DIN 9P; il coperchio si apre di 130°.

Modello: ATCS-V60 Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa