**ATCS-A60**

Ricetrasmettitore all'infrarosso a modulazione di frequenza, banda di lavoro 1-10Mhz, copertura 7mt.in posizione NORMAL e 5mt.in posizione LO, angolo di irradiazione 120°, alimentazione 24VDC dalla centrale, ingresso BNC a 75 ohms, dimensioni Diam.108mm - sp.55mm, peso 151gr., colore nero

Modello: ATCS-A60 Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa