**ATCS-A60RX**

Ricevitore all'infrarosso a modulazione di frequenza, banda di lavoro 1-5Mhz, copertura 15mt.circa; angolo di irradiazione 120°, alimentazione 24VDC dal controller ATCSA60MX, ingresso BNC a 75 ohms, dimensioni : 44 x 149 x 97mm; peso 386gr., colore nero

Modello: ATCS-A60RX Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa