ES933ML –Microfono da sospensione MicroLine con pre in linea – AUDIO-TECHNICA

Microfono sospeso a condensatore MicroLine©, tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), colore nero,. Capsula: Condensatore; Polare: MicroLine©; Risposta: 30-20,000 Hz; Sensibilità.: - 35 dB (17.7 mV); Impedenza.: 250 Ohm 1000 senza modulo di alimentazione; Rapporto Segnale/Rumore.: 68 dB; Filtro bassi: 80 Hz, 12 dB/ottava; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensioni: Diametro sommità e base : 8,0 mm - 18,9 mm; Connettore: XLRM a 3 poli incorporato; accessori: schermo antivento AT8109, sospensore in acciaio AT8452, modulo alimentazione AT8538. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa