ES935SML6 – Microfono collo d’oca corto con interruttore MicroLine – AUDIO-TECHNICA

Microfono condensatore MicroLine© a collo d'oca ultrasottile versione slim con XLR3M colore nero, con interruttore e Led di stato, Lungh.complessiva 316,3mm., Tecnologia antiRF UniGuard™. Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: MicroLine© ripresa 90°; Risposta: 30-20,000 Hz; Sensibilità.: - 35 dB (17.7 mV); Impedenza.: 250 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 68 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 12 dB/ottava; Max.SPL 133dB 1Khz a 1 Pa; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensione: Diametro sommit… e base : 8mm - 18,9 mm; Connettore: XLR3M; accessori: Schermo antivento AT8109, Flangia isolante ad incasso AT8474, Adattatore per asta AT8473 a montaggio rapido. . Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa