ES905CL- Microfono a collo d’oca rigido – AUDIO-TECHNICA

Microfono a condensatore cardioide a collo d'oca rigido con alimentazione Phantom colore nero; base a sfera rotante per posizionamento versatile, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20,000 Hz; Sensibilità.: - 40 dB (10.0 mV); Impedenza: 250 Ohm - 1000 Ohm senza modulo di alimentazione; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB; Filtro bassi: 80 Hz, 12 dB/ottava; Phantom: 11-52V c.c.; Lunghezza 426,2mm; Connettore: XLRM a 3 poli incorporato; accessori: AT8536 modulo di alimentazione, antivento AT8109Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa