ES933C – Microfono da sospensione con pre in linea – AUDIO-TECHNICA

Microfono sospeso a condensatore cardioide, tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), colore nero,. Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20,000 Hz; Sensibilità .: - 40 dB (10.0 mV); Impedenza : 250 Ohm - 1000 Ohm senza modulo di alimentazione; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB; Filtro bassi: 80 Hz, 12 dB/ottava; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensioni: Diametro sommità e base : 8,4 mm - 18,9 mm; Connettore: XLRM a 3 poli incorporato; accessori: schermo antivento AT8109, sospensore in acciaio AT8452, modulo alimentazione AT8538. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa