**ATW-R3100b**

Ricevitore "True Diversity" a doppio circuito di ricezione indipendente UHF con 1.001 frequenze selezionabili in 9 gruppi pre-coordinati, funzione IntelliScan™ per la ricerca e memorizzazione automatica delle migliori frequenze disponibili;. Squelch digitale avanzato Tone Lock™ blocca efficacemente le radiofrequenze indesiderate. Sistema Ricezione: Commutazione automatica tra due indipendenti ricevitori; Rapporto Segnale/Rumore: 110 dB con deviazione 35 kHz (pesato IEC), massima modulazione 75 kHz; Distorsione Armonica: <1% (10 kHz deviazione a 1 kHz); Sensibilità: 24 dBæV (S/R 60 dB con deviazione @ 5kHz, pesato IEC); Uscita Audio: Sbilanciata : +7dBV (carico 10kOhm), jack da 6,3mm. Bilanciata : +9dBV (carico 10kOhm), spinotto XLR; Frequenza UHF: Frequenze Operative D UHF - da 655,500 MHz a 680,375 MHz; Stabilità Frequenza: +\-0,005%, controllo della frequenza in PLL; Modulazione: FM; Numero Canali: 200 totali e 16 contemporanei per banda; Risposta in frequenza: 70 Hz - 15,000 Hz; Alimentazione dispositivi d’antenna 2x12VDC; Peso: 1,1 Kg; Dimensioni.: 210 mm x 49 mm x 176 mm (L x H x P); Accessori in Dotazione: Due antenne UHF flessibili, adattatori per montaggio rack, alimentatore 230V

Modello Tipo ATW-R3100b, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa