HQ 10

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP65. Il HQ 10 è un diffusore a due vie in plastica per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 10 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 7,5 W – 5 W- 3 W. Sensibilità 103 dB (1 W/1 m). SPL Massima 116 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 500 Hz – 4 kHz. Dispersione (1000 Hz) 160° (H), 180° (V). Protezione IP 65. Dimensioni 194 × 164 x 126 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: HQ 10. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

HQ 15

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il HQ 15 è un diffusore a due vie in plastica per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 15 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W – 7,5W. Sensibilità 105 dB (1 W/1 m). SPL Massima 117 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 400 Hz – 5 kHz. Dispersione (1000 Hz) 140° (H), 90° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 222 × 162 x 232 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,4 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: HQ 15. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

HQ 30

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il HQ 30 è un diffusore a due vie in plastica per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 30 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 30 W – 15. Sensibilità 105 dB (1 W/1 m). SPL Massima 120 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 400 Hz – 6 kHz. Dispersione (1000 Hz) 140° (H), 90° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 285 × 280 x 205 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,8 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: HQ 30. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA