iSpeak 5

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio per il montaggio a parete o soffitto. Potenza nominale 6 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W – 1,5 W. Sensibilità 90dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 70 Hz – 18 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 140° (V). Dimensioni 265 × 165 x 72 mm. Driver 5”. Peso 5,2 kg. Materiale ABS e alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: iSpeak 5. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA