EVAC 5

Diffusore in acciaio per sistemi di evacuazione vocale conforme allo standard EN60849. Contatti ceramici e fusibile termico. Potenza nominale 6 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W – 0,25 W. Sensibilità 93dB (1 W/1 m). SPL Massima 106 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 2400 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 170° conica Driver 5”. Dimensioni ø185 × 118 mm. Peso 1,3 kg. Materiale acciaio. Colore bianco(RAL 9016), calotta antifiamma nero.

Modello: EVAC 5. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA