PC 6

Diffusore coassiale in plastica e griglia in acciaio elegante e raffinato per il montaggio a incasso. Potenza nominale 50 W 8 Ohm. Sensibilità 90 dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 80 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø115 × 90 mm. Driver 6”. Tweeter 1,25”. Peso 1,4 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 6. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA