EVAC 5EN

Diffusore coassiale in alluminio antifiamma per sistemi di evacuazione EVAC e Pubblic Adress EN 54-24, in acciaio per il montaggio a incasso. Potenza nominale 6 W 8 Ohm. Trasformatore 100 V. Potenza selezionabile 6 W - 3 W - 1,5 W -0,75W -0,25 W. Sensibilità 87 dB (1 W/1 m). SPL Massima 95 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 15 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø190 × 94 mm. Driver 5”. Peso 0,6 kg. Materiale alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: EVAC 5EN. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA