MC 4EN

Diffusore coassiale per sistemi di evacuazione EVAC e Pubblic Adress EN 54-24, in acciaio per il montaggio a incasso. Potenza nominale 6 W 8 Ohm. Trasformatore 100 V. Potenza selezionabile 6 W – 3 W – 1,5 W. Impedenza trasformatore 1,67 KOhm - -3,33 KOhm - 6,66 KOhm. Sensibilità 77 dB (1 W/1 m). SPL Massima 84 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 15 kHz. Dispersione (500-1000 Hz) 180° - (2000 Hz) 150° - (4000 Hz) 100° conica. Dimensioni ø181 × 67,5 mm. Driver 4”. Peso 0,6 kg. Materiale acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: MC 4EN. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA