SP10 EN

Diffusore proiettore di suono in plastica e staffa in acciaio. Potenza nominale 10 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W. Impedenza trasformatore 1 KOhm – 2 KOhm – 4 KOhm. Sensibilità 80 dB (1 W/1 m). SPL Massima 80 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 16 kHz. Dispersione (500 Hz) 360° (1000 Hz) 220° - (2000 Hz) 121° - (1000 Hz) 220° (4000 Hz) 60° conica. Protezione IP55. Dimensioni ø138 × 202 mm. Driver 6”. Peso 1,6 kg. Materiale ABS e staffa in acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: SP10 EN. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA