iA2x250 Amplificatore di potenza 2 canali

Amplificatore a 2 canali 250 W a tensione costante. Potenza d'uscita Max 2x250 W. Consumo di potenza 640 VA. Consumo in Standby 65 VA. Alimentazione 240 V, 50 / 60 Hz. Uscite: Speaker - 100 V (4 Ω), 70 V (4 Ω) connettori a vite, Ingressi XLR Bilanciato. Controllo del guadagno, modo di ingresso, configurazione uscita, filtro HP . Dimensioni 432 mm × 88 mm × 425 mm. Peso 7,4 kg.   
Modello: iA2x250. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA