SPM 10H

Diffusore proiettore di suono in alluminio resistente alle intemperie IP66. Full range. Potenza nominale 10 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W – 1,25 W. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 101 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 130 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 145° conica. Protezione IP66. Dimensioni 146 × 148 x 157 mm. Driver 5”. Peso 0,7 kg. Materiale alluminio staffa alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: SPM 10H. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA