iPlay5 WT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 35 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 30 W – 16 W – 8 W – 4 W a 8 Ohm. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 160° (V). Driver 5”. Tweeter 1”. Dimensioni 240 × 165 x 160 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,2 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: iPlay5 WT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

iPlay5 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 35 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 30 W – 16 W – 8 W – 4 W a 8 Ohm. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 160° (V). Driver 5”. Tweeter 1”. Dimensioni 240 × 165 x 160 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,2 kg. Materiale ABS. Colore nero (RAL 9017)

Modello: iPlay5 BT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA