**ALSUB 12A DSP**

L’ ALSUB 12A DSP è un Sub woofer Bass-Reflex attivo, in betulla 1x12”, DSP interno. Ideale complemento dei sistemi di diffusione a colonna AIMLINE. Potenza: 1000 W Classe D, risposta in frequenza da  20Hz a 250 Hz, Sensibilità SPL 130 dB ( 1W/1m), ingresso audio XLR, uscita XLR per sub passivo, colore nero. Peso 40 kg. Materiale Polywood. Dimensioni: 520x 400 x 480 (AxLxP - mm)
Modello: **ALSUB 12A DSP**, Marca: AIMLINE, distributore : Sisme spa