iCOMC 2x20 Amplificatore a due canali

Amplificatore a due canali con ingresso RS232 e telecomando a infrarossi, amplificatore di potenza in classe D, Potenza di uscita 2x20 W, Alimentazione 24 V DC, 1,5 A. Uscite Bassa impedenza 4 Ohm (connettore Phoenix). Ingressi Mic sensibilità 60 dB connettore bilanciato Phoenix, Linea 1 sensibilità 7 dB, connettore jack stereo 3,5 mm, Linea 2 sensibilità 7 dB, connettore RCA stereo. Alimentazione 24V DC.
Risposta in frequenza 35 Hz - 20 kHz. THD < 0,03% A 1 kHz. Rapporto S/N > 100 dB. Controllo toni Bassi ± 7 dBu, Alti ± 7 dBu. Livello ingresso Mic e Linea, bilanciamento, toni selettore d’ingresso, loudness, limiter e alimentazione phantom, tramite porta RS232 e telecomando. Dimensioni 145 x 120 x 45 mm. Peso 0,6 kg.
Modello: iCOMC 2x20. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA