**ATUC-50 DU**

*Descrizione caratteristiche Unità di Discussione*

L’unità di discussione è compatta, multifunzione e programmabile con una superficie non riflettente progettata per l’installazione “ad incasso” o “a tavolino” con 3 punti di ancoraggio incorporati.

La copertura può essere rimossa e verniciata.

L’unità di discussione può essere configurabile come delegato, presidente o VIP.

L’unità di discussione è dotata di DSP (processamento digitale del suono) incorporato che consente le seguenti funzionalità:

* Guadagno in ingresso;
* AGC (controllo automatico del guadagano)
* Equalizzazione

Il pulsante di attivazione può funzionare in modalità presidente o delegato a il suo LED può assumere qualsiasi colore RGB.

L’unità di discussione è dotata di display LED alfanumerico con 2 pulsanti per la selezione del canale e 2 pulsanti per la regolazione del volume della cuffia.

L’unità di discussione permette il funzionamento di qualsiasi microfono a condensatore a 24V con connettore XLR-M.

L’unita di discussione è dotata di una barra LED posteriore che può assumere qualsiasi colore RGB.

L’unità di discussione è dotata di un connettore XLR-F per microfono, altoparlante integrato e una porta per cuffie jack stereo da 3,5mm.

L’unità di discussione è dotata di 2 connettori RJ45 per il collegamento con l’unità centrale o con altre unità di discussione.

L’unità di discussione è dotata di 1 connettore RJ11 per necessità tecniche.