**ATUC-50 INT**

*Descrizione caratteristiche Unità Interprete*

L’unità interprete è compatta, multifunzione e programmabile con una superficie non riflettente progettata per l’installazione “ad incasso” o “a tavolino” con 3 punti di ancoraggio incorporati.

La copertura può essere rimossa e verniciata.

L’unità interprete è dotata di DSP (processamento digitale del suono) incorporato che consente le seguenti funzionalità:

* Guadagno in ingresso;
* AGC (controllo automatico del guadagano)
* Equalizzazione

L’unità interprete è dotata di display LED alfanumerico con 2 pulsanti per la selezione della lingua in ingresso ed in uscita e 2 pulsanti per la regolazione del volume della cuffia.

L’unità interprete supporta l’interpretazione indiretta (relayed) consentendo all’interprete di scegliere fra l’ascolto della lingua principale della conferenza o un’altra lingua interpretata.

Quando sono presenti 2 unità interprete per ogni lingua interpretata queste possono essere configurate in tre diverse modalità:

* Interlock: nessuna unità interprete può fare override di un’altra unità interprete
* No interlock: una unità interprete può fare override di un’altra unità interprete se questa è attiva
* Combinato: entrambe le unità interprete possono essere attive contemporaneamente.

La configurazione di tutte le unità interprete è possibile tramite l’applicazione integrata nell’unità centrale WebRemote per la configurazione della conferenza.

L’unità interprete permette il funzionamento di qualsiasi microfono a condensatore a 24V con connettore XLR-M.

L’unità interprete è dotata di un connettore XLR-F per microfono, altoparlante integrato e una porta per cuffie jack stereo da 3,5mm.

L’unità interprete è dotata di 2 connettori RJ45 per il collegamento con l’unità centrale o con altre unità di discussione.

L’unità interprete è dotata di 1 connettore RJ11 per necessità tecniche.