**AEW-T3300a**

Trasmettitore a mano UHF a condensatore cardioide in Banda D; stessa capsula dell'AE3300. Potenza di trasmissione 10\35mW selezionabile, LCD retroilluminato per la configurazione; memorizzano fino a cinque configurazioni di preset e anche con "nomi" personalizzati. Il ricevitore può essere collegato ad altri ricevitori della Serie 5000 e 4000 e monitorati con il software AEW-R5200. Gamma: =110 dB, pesata A; Batteria: 2 mini-stilo alcaline da 1,5V (non fornite); Autonomia: Circa 6 ore (Alto) - 8 ore (Basso); Comprende il supporto da asta AT8456a.

Modello: AEW-T3300a, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa