U859QL - Microfono a collo d’oca, alimentazione phantom, XLR – AUDIO-TECHNICA

Microfono collo d'oca condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), con XLR3M semirigido colore nero, Lunghezza complessiva 480mm. Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 100-16.000 Hz; Sensibilità: -43 dB (7,0 mV); Impedenza: 250 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 111 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 2 mA (solo phantom ); Peso: 152 g; Dimensioni: Testa: 12,2 mm, base: 18,9 mm.; Connettore: Spinotto XLR 3-poli; accessori: Schermo antivento AT8153.

Modello U859QL, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa