MPA 60 Amplificatore mixer

Amplificatore mixer in classe D con alimentatore switching. USB integrato, lettore / registratore di schede SD, radio FM e interfaccia lettore Bluetooth con telecomando IR. Uscite a bassa e alta impedenza, ingresso prioritario, alimentazione phantom e controllo tono. La funzione di registrazione audio viene eseguita su schede di memoria o unità flash USB. Per impostazioni precise del guadagno di ingresso, tutti gli ingressi del pannello posteriore hanno potenziometri di regolazione. Nessun raffreddamento FAN all'interno.   
Potenza di uscita: 60W  
Ingressi: 1 x LR, 2 x RCA, 2 x 6.3 mm TRS jack, 1 x 3.5 mm  
Uscite: Bassa impedenza - 4 Ω, 8 Ω; Alta impedenza 70 V, 100 V  
THD: Less than 0,5 %  
Risposta in frequenza: 80 Hz ~ 18 kHz  
Alimentazione phantom: 14 V

Dimensioni 260 × 270 × 90 mm  
Peso: 3,5 Kg

Modello: MPA 60. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA