**PRISM 4x4– Symetrix**

**Prism 4x4 processore di segnale** per elaborazione, mixaggio e routing per gli endpoint abilitati Dante, garantendo una qualità audio eccezionale. Utilizzato come nucleo DSP di una rete Dante o come co-processore DSP.  
4IN e 4OUT analogici,64x64 canali Dante, processore DSP ad alte prestazioni, latenza ultra bassa, protocollo Dante utilizzabile con le infrastrutture IT standard. Convertitori A-D e D-A con prestazioni elevate, leader nel settore, programmazione e configurazione tramite software Composer, Controllo tramite pannelli a muro ARC, applicazioni ARC-WEB, applicazioni Symvue e sistemi di terze parti. Web Server a bordo per monitoraggio risorse e diagnostica. Alimentazione Phantom 48 V  
Display grafico OLED ad alta risoluzione per controllo e monitoraggio del sistema  
Forma compatta, ½ unità rack (kit per montaggio venduto separatamente)  
Peso 2,4 Kg  
Modello PRISM 4x4; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA