**SOLUS NX 4x4** **– Symetrix**

**SOLUS NX 4x4** DSP ad alte prestazioni ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni, che non richiedano slot di espansione I/O. La configurazione avviene tramite il software Composer (applicazione CAD per Windows pluripremiata) che permette elaborazione DSP ad alte prestazioni tramite algoritmi di routing, delay, auto-mixing, paging, AGC, room combining ecc..   
4 ingressi mic/line con alimentazione phantom, 4 uscite di linea, Ethernet, porta ARC, 2 ingressi di controllo analogici e 4 uscite logiche. Pannello frontale con display OLED e singolo pulsante di navigazione del menu per monitoraggio delle risorse, controllo remoto tramite pannelli ARC, ARC-WEB, applicazioni SymVue. Controllo da sistemi di terze parti tramite protocollo seriale su IP.  
Alimentazione 24 V - 1,4 A - 34 W di potenza massima.  
Dimensioni 1 unità rack  
Peso 3,9 Kg

SOLUS NX 4x4; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA