**XIn4 – Symetrix**

Espansione di ingresso audio (A / D) DANTE per 4 ingressi mic / line, converte il segnale audio da analogico a digitale aggiungendo 4 ingressi audio analogici a sistemi di trasporto ed elaborazione via LAN DANTE, con alimentazione phantom a 48 VDC selezionabile, utilizzabile con i sistemi Symnet EDGE E RADIUS, che assicurano elevate prestazioni audio, capitalizzando l’uso del DSP. 1 porta LAN DANTE (RJ-45). Configurato con Symetrix Composer. Espansione audio di rete utilizzando il protocollo Dante su reti IT standard. Latenza ultra bassa. Alimentazione tramite PoE. Kit per il montaggio a rack e per montaggio su superficie opzionali. Campionamento 48 kHz, ± 100 ppm. Cavo DANTE Standard CAT6 lunghezza massima 100 m.  
Dimensione 1/2 unità rack, peso 2 Kg

Modello XIn4; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA