FM/AM/USB/SD

Modulo FM/AM/USB/SD, opzionale per Mixer multizona amplificato MMA, supporta la riproduzione da in formato compresso di file audio (USB flash and SD card player and FM/AM tuner). Controllo volume, equalizzatore, mute, selezione sorgenti, funzione repeat e random, 6 preset radio.

Potenza di uscita DC 12 V. Consumo di potenza 0,5 A. Livello d'uscita audio MAX 6 dB. Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz. Gamma di funzionamento 87,5 MHz – 108 MHz. Rapporto segnale rumore >60 dB. THD 0,1%

Modello: FM/AM/USB/SD . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA