PCR5T

DIFFUSORE DA INCASSO 5”, GRIGLIA CON CALAMITA

Woofer da 5 "(130 mm), tweeter da 15 pollici (13 mm), 25 W (16Ω), altoparlanti a soffitto in materiale plastico con trasformatore incorporato da 100 V e griglia senza bordo con fissaggi magnetici.
Potenza nominale 25 W, Potenza selezionabile 15 W - 7,5 - 3,75 W . Sensibilità 89 dB (1 W/1 m)
SPL Massima 101 dB (Pmax/1 m) @ 2420 Hz. Risposta in frequenza 80 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø 200 mm x 70 mm. Peso 1,0 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016). Installazione facile e veloce nei controsoffitti. Design minimalista per ambienti raffinati.

Modello: PCR5T. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA