PC 3 WP

Diffusore coassiale in plastica e griglia in acciaio elegante e raffinato per il montaggio a incasso. Potenza nominale 6 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W – 1,5 W. Sensibilità 81 dB (1 W/1 m). SPL Massima 91 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø115 × 85 mm. Driver 3”. Protezione IP 54. Peso 0,6 kg. Materiale ABS e alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 3 WP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA