ES954 DA SOSPENSIONE, "ARRAY"

Microfono da sospensione con quattro capsule presenti all'interno che possono essere orientate orizzontalmente e inclinate verticalmente, fornendo una copertura a 360 gradi tramite uscite virtuali ipercardioide o cardioide. Progettato per l'uso con il Digital SmartMixer® ATDM-0604 e altri mixer compatibili. Dotato di anello LED rosso / verde con controllo logico integrato fornisce in modo chiaro indicazione dello stato del microfono.  
Capsula Condensatore polarizzato permanentemente, con piastra posteriore, a carica fissa  
Caratteristica polare: Omnidirezionale (O)/A forma di otto (L/R/Z). Risposta in frequenza 20 - 16,000 Hz  
Sensibilità a circuito aperto: O/L/R: -36 dB (15.85mV) (0 dB=1V/Pa,1 kHz); Z: -38,5 dB (11.9 mV) (0 dB=1 V/Pa,1 kHz). Impedenza 100 ohms. Massima pressione sonora d'ingresso: O/L/R: 132,5 dB SPL (1 kHz at 1% THD) Z: 135 dB SPL (1 kHz at 1% THD). Rapporto segnale/rumore O/L/R: 66.5 dB (1 kHz at 1 Pa, A-weighted)Z: 64 dB (1 kHz at 1 Pa, A-weighted). Requisiti alimentazione Phantom 11-52V DC, 23.2 mA (both channels total). Peso :Microfono: 160 g. , Scatola di montaggio (AT8554): 420 g.  
Dimensioni (microfono) Diametro massimo del corpo: 61,6 mm. Altezza: 111,8 mm. Lunghezza cavo 1,2 m.  
Supporto da soffitto (AT8554) 36,6 mm A × 106 mm L × 106 mm P. Connettori di uscita Euroblock   
Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa