MIC IMIX

Microfono cardioide condensatore con base per paging a 5 zone per i mixer amplificati iMIX5. Pulsanti di selezione per ciascuna zona e possibilità di fare annunci selettivi o su tutte le zone in contemporanea. Possibilità di impostare un segnale sonoro prima dell’annuncio, i segnali sono selezionabili da DSP switch. Ingresso audio locale con connettore TRS per una sorgente esterna.   
Dimensioni 460 x 140 x 115 mm. Peso 670 g

Modello: MIC IMIX Marca: AMC. Distributore: SISME SpA