**ALP2.0**

Diffusore a Colonna passivo, full Range a 2 vie, con n. 2 driver da 3,5“ al neodimio. Potenza applicabile a bassa impedenza di 20W RMS/16Ohm, potenza applicabile ad alta impedenza per linee 100V variabile per passi del trasformatore 40/15/5 W. Dispersione orizzontale di 90° (-6dB@1kHz-8kHz), dispersione verticale 60°. Risposta in frequenza 100Hz -18 kHz e distanza di copertura tipica longitudinale 5 m, pressione sonora di 90 dB (1w/1m). Ingresso audio a morsettiera, involucro in alluminio verniciato a polvere, colore RAL 9010, peso: 0,5 kg, dimensioni: 269 x 105 x 111 (AxLxP - mm). IP68 su richiesta.

Modello: ALP 2.0, Marca: AIMLINE, distributore : Sisme spa