**ALP8.1**

Diffusore a Colonna passivo, full Range a 2 vie, con n. 8 driver da 3,5“ al neodimio + n.1 Driver HF 1” al neodimio. Potenza applicabile a bassa impedenza di 100W RMS/4Ohm, potenza applicabile ad alta impedenza per linee 100V variabile per passi del trasformatore 100/50/25 W. Dispersione orizzontale di 120° (-6dB@1kHz-8kHz), dispersione verticale 20°. Risposta in frequenza 80Hz -20 kHz e distanza di copertura tipica longitudinale 15 m, pressione sonora di 99 dB (1w/1m). Ingresso audio a morsettiera, involucro in alluminio verniciato a polvere, colore RAL 9010, peso: 7 kg, dimensioni: 1020 x 105 x 111 (AxLxP - mm). IP68 su richiesta.

Modello: ALP 8.1, Marca: AIMLINE, distributore : Sisme spa